Силиконовый герметик "Санитарный" MAXSIL
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Тип отверждения
	ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (843) 251-51-80, polisil@list.ru

кислотный

	Цвет
	белый, прозрачный

	
	

	Назначение
	Предназначен для использования в местах с повышенной влажностью: душевых кабинах, банях, ванных комнатах, подвалах, погребах, кухнях, системах водоснабжения и канализации.

	Свойства
	· Содержит фунгицид, препятствующий появлению плесени и грибов;
· Рекомендуемая температура применения не ниже -5оС (при низких температурах отверждение происходит медленнее);
· Обеспечивает герметичность конструкции;
· Имеет хорошую адгезию к стеклу, керамике, металлу, дереву, фарфору, пластику;
· Водонепроницаем;
· Экологически безвреден и безопасен для здоровья человека;
· Тиксотропный (может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности);
· Вулканизуется при комнатной температуре в контакте с влагой воздуха
· Устойчивость к атмосферным воздействиям, УФ лучам, озону;
· Легко наносится, обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию;
· Выдерживает деформацию шва, не подвержен растрескиванию и усадке;
· Со временем не меняет цвет,  сохраняет прочность и эластичность;
· Не обладает токсическими свойствами
 

	Температурный диапазон эксплуатации
	от -50оС до +160оС

	
	

	Применение
	Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Наружные и внутренние откосы зазора не должны иметь повреждений глубиной не более 10 мм. Дефектные места должны быть заделаны водостойким составом. Работы с герметиком допускается проводить при температуре не ниже 5 0С и влажности воздуха не менее 30 %. Перед применением насадку картуша обрезать под углом в соответствии с необходимой шириной шва. Равномерно нанести герметик на подготовленную поверхность с помощью строительного пистолета.

	Фасовка
	бочки 200 л, картуши 290 мл (25 шт-1 коробка). 

	Технические условия
	5772-083-05766764-2010


Характеристики
	Сопротивление текучести, мм, не более
	2

	Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее
	250
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